**Объявление №3**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**лекарственных средств, изделий медицинского назначения**

**Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района " Управления здравоохранения ВКО, расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район , с. Курчум ул Захарова 1А**

 **Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг в целях выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Заказчику КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района " Управления здравоохранения ВКО, необходимы изделия медицинского назначения, препаратов по следующим лотам;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Количество** | **Предельная стоимость за единицу****(тенге)** | **Сумма (тенге)** | **Условия оплаты** | **Условия поставки** | **Срок поставки** |
| 1 | Экранированный бактерицидный облучатель | 1 | 90000 | 90000 | 100% оплата поставщику после ввода в эксплуатацию | DDP пункт назначения | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Итого:** | 90000 |

     Гарантийный срок 37 месяцев. Сроки поставки согласно заявке заказчика.

Место поставки: **ВКО, Курчумский район ВА Сарыолен ул,Школьная 11А**

Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО Курчумский район, с.Курчум, ул Захарова 1А 3 этаж

 14 ч 15 мин. «22» ноября 2024 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до14ч 00 мин. «28» ноября 2024 года года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «28» ноября 2024 года в 14 ч.15 мин. по адресу:ВКО Курчумский район, с.Курчум, ул Захарова 1А 3 этаж

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 87233931939.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**(в соответствии с государственнымреестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Экранированный бактерицидный облучатель   |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской технике (всоответствии сгосударственнымреестром медицинскихизделий)* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике* | *Требуемоеколичество (с указанием единицы измерения)* |
| ***Основные комплектующие:*** |
| 1 | **Экранированный бактерицидный облучатель "Защита"**  | Экранированный бактерицидный облучатель, с УФ-излучением с двумя режимами экранированный и открытый, соответствующий требованиям методических указаний по применению обеззараживающих ламп, в комплектации с УФ лампой. Первая УФ лампа должна располагаться в экранированном корпусе и обеспечивать непрямой способ излучения. Вторая лампа расположена вне корпуса и используется при кварцевании помещений в отсутствии людей. При этом облучатель можно использовать также в присутствии людей, при включении первого режима. Способ крепления настенный. Материал облучателя- металл. Непрямое излучение должно быть в горизонтальной плоскости с перераспределением облучения таким образом, чтобы разделять помещение на «жилую часть» где могут находиться медицинский персонал и пациенты, и «нежилую часть» где происходит непосредственное обеззараживание воздуха на высоте не более 2-х метров, за счет естественной или принудительной конвенции воздуха. Вместе с тем, в «жилой части» облученность должна составлять не более не менее 0,1 мкВт/см².; в верхней части помещения (не жилой) на высоте не менее 2,2 м от пола на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей облученность должна составлять не менее 90 мкВт/см². Максимальный угол открытия крышки экранированной лампы должен составлять не более 30º, для достижения максимального бактерицидного эффекта и минимизации электростатического загрязнения лампы. Облучатель должен обеспечивать обеззараживание воздуха эквивалентное не менее 8-ми кратного воздухообмена в час в помещении площадью не менее 25 м². Срок службы бактерицидных ламп не менее 10 800 часов. Электропитание от стандартной сети не менее 220В, частота не менее 50 и не более 60 Гц. Расстояние между патронами 894,6±1 мм. Габаритные размеры, мм.: длина не менее 945±2, ширина не менее 145±2, высота не менее 75±2. Размер в упакованном виде не более 13\* 16\* 970 см. Вес без упаковки: не более 3,6 кг. Вес в упакованном виде: не более 4,145 кг. **Перечень комплектующих:****-** Металлический корпус, в собранном виде с патронами -1 шт;- Металлическая подъемная крышка -1 шт- Патроны для ламп, форма колбы (тип) G13, T26; - 4 шт;- Регулировочный винт 1 шт;- Стопорная гайка, 2 шт.;- Аппарат пускорегулирующий, шт.2;- Упаковка, шт.1;**-** Технический паспорт на казахском и русском языках.Оборудование должно быть новым, не ранее 2022 года выпуска. При поставке необходимо предоставить копию регистрационного удостоверения РК-МТ, заверенную оригиналом печати производителя, документ подтверждающий гарантию. Поставщика и срок ее действия, технические паспорта на оборудование на казахском и русском языках в оригинале, копию сертификата качества и безопасности. Срок поставки 15 рабочих дней. | 1 шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 2 | **Бактерицидная лампа**  | Двухцокольная газоразрядная лампа низкого давления специального назначения серии UVC предназначеная для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в коротковолновой области (УФ-С) линией излучения не более 253.7 нм, 1 лампа расположеня внутри корпуса бактерицидного облучателя, вторая снаружи (обеззараживание, стерилизация воздуха, предохранение от микробного заражения и т.д.). Лампы не вырабатывают озон.  | 2 шт. |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |
| **4** | **Условия осуществления поставкимедицинской техники** (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, без установки.  |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и****место дислокации** | Согласно условиям договора, в течение 15 рабочих дня после подписания договора.  |
| **6** | **Условия гарантийного сервисногообслуживания медицинской техникипоставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |